**ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **1995** | **2000** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (на конец года), тыс. км | 305,8 | 324,1 | 335,3 | 332,8 | 334,3 | 331,7 | 338,3 | 341,0 | 343,2 | 347,6 | 351,1 | 351,8 | 366,8 | 370,5 | 372,5 | 376,5 | 377,4 | 383,6 | 385,0 | 382,2 |
|       в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    в городской местности | 128,5 | 139,7 | 147,2 | 145,5 | 148,4 | 145,3 | 145,3 | 144,6 | 144,2 | 145,6 | 146,8 | 146,4 | 148,4 | 151,2 | 153,8 | 155,5 | 156,7 | 157,5 | 158,0 | 156,5 |
|    в сельской местности | 177,3 | 184,4 | 188,1 | 187,4 | 185,9 | 186,4 | 193,1 | 196,4 | 198,9 | 202,0 | 204,3 | 205,3 | 218,4 | 219,3 | 218,7 | 221,1 | 220,7 | 226,1 | 227,0 | 225,7 |
| Установленная производственная мощность водопроводов, млн. м3 в сутки | 90,3 | 89,0 | 87,9 | 89,0 | 88,9 | 89,7 | 92,4 | 91,2 | 89,5 | 89,2 | 89,0 | 89,6 | 90,8 | 92,2 | 89,6 | 90,7 | 91,2 | 92,3 | 93,1 | 93,5 |
|        в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    в городской местности | 71,8 | 70,6 | 71,4 | 72,4 | 72,7 | 73,1 | 75,4 | 72,8 | 72,1 | 71,2 | 71,1 | 71,7 | 71,4 | 70,7 | 70,6 | 71,3 | 71,8 | 71,4 | 72,0 | 72,2 |
|    в сельской местности | 18,5 | 18,4 | 16,5 | 16,5 | 16,2 | 16,6 | 16,9 | 18,4 | 17,4 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 19,4 | 21,5 | 19,0 | 19,4 | 19,4 | 20,6 | 21,1 | 21,3 |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене, тыс.км | 70,6 | 102,5 | 126,9 | 125,5 | 130,6 | 134,2 | 139,9 | 144,3 | 146,7 | 152,0 | 153,4 | 155,2 | 161,6 | 164,3 | 167,1 | 168,4 | 168,9 | 169,6 | 170,7 | 167,9 |
|    в городской местности | 33,1 | 48,1 | 59,3 | 58,2 | 62,4 | 61,6 | 61,7 | 64,1 | 64,6 | 66,4 | 67,5 | 67,9 | 68,6 | 71,5 | 73,1 | 72,8 | 73,7 | 73,5 | 73,3 | 72,8 |
|    в сельской местности | 37,5 | 54,3 | 67,6 | 67,3 | 68,2 | 72,6 | 78,2 | 80,2 | 82,1 | 85,5 | 86,0 | 87,2 | 92,9 | 92,8 | 94,0 | 95,6 | 95,2 | 96,1 | 97,4 | 95,2 |
|    в процентах ко всему протяжению | 23,1 | 31,6 | 37,8  | 37,7 | 39,1 | 40,5 | 41,4 | 42,3 | 42,8 | 43,7 | 43,7 | 44,1 | 44,0 | 44,3 | 44,9 | 44,7 | 44,8 | 44,2 | 44,3 | 43,9 |
| Число аварий водопровода, тыс. | 170,5 | 200,5 | 204,2 | 197,7 | 195,4 | 196,9 | 185,9 | 164,5 | 170,0 | 154,6 | 142,9 | 109,1 | 106,8 | 84,8 | 74,4 | 64,4 | 65,7 | 60,2 | 54,5 | 55,2 |
|    в городской местности | 89,2 | 104,3 | 108,9 | 103,6 | 106,4 | 103,5 | 96,0 | 78,4 | 84,0 | 76,6 | 70,8 | 55,2 | 52,5 | 43,3 | 38,8 | 33,6 | 34,9 | 32,3 | 28,7 | 28,6 |
|    в сельской местности | 81,3 | 96,2 | 95,2 | 94,2 | 89,0 | 93,4 | 89,8 | 86,1 | 86,0 | 78,0 | 72,1 | 53,9 | 54,3 | 41,5 | 35,6 | 30,8 | 30,8 | 27,9 | 25,8 | 26,6 |